Техническое задание

(ТЕХНИЧЕСКИе и ФУНКЦИОНАЛЬНЫе ХАРАКТЕРИСТИКи ТОВАРА)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №пп | Наименование товара | Технические характеристики |
| 1 | **Устройство для автоматического открывания двери ОДА-01КР или эквивалент** | **Устройство для автоматического открывания двери ОДА-01КР** (далее – устройство) входит в состав оборудования входных групп для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения. Данное устройство предназначено для автоматического открывания распашных дверей при подаче управляющего сигнала с датчика движения или кнопки открывания. |
| Параметр | Описание, значение |
| Напряжение питания, В | 220 (+10% -10%)  |
| Мощность двигателя, Вт.,  | не менее 45  |
| Тип открываемой двери | однопольная |
| Ширина полотна открываемой двери, мм.  |  В диапазоне 500÷1200  |
| Максимальный вес открываемой двери, кг |  Не менее 110  |
| Угол открывания, градусов |  В диапазоне 70 ÷ 150 |
| Напряжение питания для внешних устройств (постоянный ток), В,  |  В диапазоне 12 ÷ 24  |
| Габаритные размеры (ДхВхГ), мм | Не более 427х110х85 |
| Вес, кг.,  | Не более 5,5 |
| Настроечная панель | Наличие |
| Регулировка времени открывания /закрывания | Наличие |
| Диапазон регулировки времени открывания/закрывания, с | не уже 2÷8 |
| Диапазон времени задержки в открытом положении, с. | не уже 0÷120 |
| Возможность настройки направления открывания двери (лево/право) | Да |
| Диапазон рабочих температур, ºС | Не уже от -20 до +50 |
|  |  |  |  |